滑县S223滑确线大宫河北桥预防养护项目

招标计划

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 滑县S223滑确线大宫河北桥预防养护项目 |
| 招标人 | 滑县公路事业发展中心 |
| 项目概况 | 滑县S223滑确线大宫河北桥预防养护项目，道路等级为二级公路，设计速度80km/h。桥梁中心桩号K0+588，桥梁全长67.44m，桥面总宽28.0m，桥面净宽24.5m，跨径组合为4-16m。上部结构采用钢筋混凝土空心板梁。主要工程内容：对空心板、桥台台帽、盖梁、墩身外露钢筋除锈，对混凝土剥落或掉角部位修补；对全桥支座进行更换、铰缝填充填缝剂、护坡沉陷修复、灰缝脱落处重新勾缝；重做桥面铺装防水层、沥青混凝土面层；桥上栏杆全部拆除更换钢筋混凝土墙式护栏；重新做人行道、PVC泄水管等。 |
| 投资额 | 110.3230万元 |
| 计划招标时间 | 2024年11月 |
| 备注 | / |