**滑县2019年全民健身工程项目（省建）**

**竞争性谈判采购文件**

**采 购 人：滑县体育运动中心**

**代理机构：河南弘新工程咨询有限公司**

**日 期：二零一九年五月**

 **目 录**

[第一部分 竞争性谈判采购公告 3](#_Toc524618971)

[第二部分 谈判须知 7](#_Toc524618972)

[第三部分 采购内容及要求 26](#_Toc524618973)

[第四部分 合同文本 34](#_Toc524618974)

[第五部分 响应文件格式 36](#_Toc524618975)

第一部分 竞争性谈判采购公告

**滑县2019年全民健身工程项目（省建）**

**竞争性谈判采购公告**

**1、采购条件**

滑县2019年全民健身工程项目（省建）已具备采购条件，经滑财购竞谈（2019）11号、滑教体（2019）10号批准采购，资金来源为专项资金，河南弘新工程咨询有限公司受滑县体育运动中心的委托，就该项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相关条件的供应商参与本次采购活动。

**2、项目概况及采购范围**

2.1项目名称：滑县2019年全民健身工程项目（省建）。

2.2项目地点：按采购人要求进行。

2.3项目预算价：110万元。

2.4项目编号：HJYZT[201905]012号。

2.5供货安装期：合同签订后30个日历天内安装调试完毕并交付使用。

2.6采购内容：直埋篮球架、室外乒乓球台、弹振压腿架、单人腹肌板、太极按摩训练器、双位漫步机等（详见采购内容及要求）。

2.7质量要求：合格。

2.8质保期：8年。

**3、供应商资格：**

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.2具有相关有效的营业执照、银行基本账户开户许可证；

3.3根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，本项目投标截止时间后评标工作开始前招标代理公司通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询供应商的信用记录，并将查询结果提交评标委员会。信用记录查询结果中列入失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标无效；以上信用不良行为记录限制以查询到的限制日期为准，未注明限制日期的以从查询网站信息库中的信息删除之时终止。

3.4本项目不接受联合体投标。

**注：本项目报名及开标时，投标供应商、法定代表人、被授权委托人必须通过滑县公共资源交易中心注册登记。报名截止时间前投标供应商已通过滑县公共资源交易中心网上报名，前来参加开标会议人员必须是法定代表人或网上报名时选择的本项目的被授权委托人，后期不得更换被授权委托人。所有投标供应商须将资格审查所需的所有资料原件（详见竞争性谈判文件中，总则/9. 供应商资格文件），单独密封到一个包装内，于谈判响应性文件递交的截止时间前随谈判响应性文件一次性递交，在封套上注明项目名称、供应商名称、联系人及联系方式、所递交原件目录，并在密封处加盖单位公章，供谈判小组审查。评审过程中不再对供应商原件审验进行增补，未按规定时间提供原件者视为资格审查不合格。资格审查完毕供应商签字后原件退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中。如被授权人参加开标会议的，资格审查原件中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中）。**

**4、报名及采购文件的获取**

4.1 本项目采取网上报名，不接受其他形式报名。未登记入库的供应商，须信息登记入库后才可以办理CA数字证书并网上报名。

登记入库链接地址：http://www.hxggzy.cn/ggtz/10959.jhtml

办理CA链接地址：http://www.hxggzy.cn/ggtz/10950.jhtml

CA登陆使用指南：http://www.hxggzy.cn/xtsysm/12517.jhtml

4.2凡有意参加投标者，请于2019年5月24日8 时00分至2019年5月29日18 时 00 分登录“滑县公共资源交易中心网站”，凭滑县公共资源交易中心CA证书进行网上报名并下载招标文件。

4.3本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应随时关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未及时查看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

4.4竞争性谈判采购文件费：人民币300元/单位，本项目须在递交竞争性谈判响应性文件时现场缴费，缴费时应另需提供滑县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单、法定代表人身份证复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件等加盖单位公章的资料1套，否则，招标代理公司有权拒收其响应性文件。

4.5本项目实行资格后审，供应商须在谈判会议召开时提供资格审查要求的所有相关证书原件。开标后由谈判小组对参加谈判供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的供应商的谈判小组将拒绝与其进行谈判，竞争性谈判相应单位应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

**5、保证金**

保证金的金额：人民币贰万元整/单位（¥20000.00元/单位）

保证金递交的形式：转帐或电汇【必须从供应商登记的基本账户转出，否则视为未缴纳投标，且不能进行网上绑定操作】

投标保证金接收帐户户名：滑县公共资源交易中心

投标保证金接收开户行：河南滑县农村商业银行股份有限公司（行号：402496401014）

投标保证金接收帐号：0000 0302 7612 6194 8012

投标保证金绑定截止时间：投标文件递交截止时间前24小时（北京时间）

注：保证金到账后方可绑定保证金，请供应商注意考虑银行间转账或电汇时间，提前合理安排，到账后及时网上绑定以免延误。

绑定操作流程可以参看：http://www.hxggzy.cn/ggtz/7414.jhtml

无法绑定、无法退费的问题指南：http://www.hxggzy.cn/xtwtjd/7894.jhtml

**6、谈判响应文件接收信息：**

谈判响应文件接收截止时间：2019年5月31日9时00分（北京时间）。

谈判响应文件接收地点：滑县公共资源交易中心第二开标室。

**7、发布公告的媒介**

本项目竞争性谈判采购公告同时在《中国招投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源公共交易服平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站上发布，其他网站转载只供参考，采购人不承担责任。

**8、本次采购联系事项：**

采 购 人：滑县体育运动中心

联 系 人：温康

电 话：0372-8114516

地 址：道口镇红旗路中段路北

代 理 机 构：河南弘新工程咨询有限公司

联 系 人：蒲宝苹

电 话：0371-53676668

地 址：郑州市金水区金成时代广场6号楼804室

第二部分 谈判须知

### 谈判须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 项目综合说明 | 滑县2019年全民健身工程项目（省建）（采购内容及要求：详见竞争性谈判采购文件第三部分） |
| 2 | 质量要求 | 合格 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 资金来源 | 专项资金 |
| 5 | 谈判有效期 | 响应文件递交截止日期后90日历天内有效 |
| 6 | 谈判保证金 | **保证金的金额：****人民币人民币贰万元整/单位（¥20000.00元/单位）****保证金递交的形式：转帐或电汇【必须从供应商登记的基本账户转出，否则视为未缴纳投标，且不能进行网上绑定操作】**投标保证金接收帐户户名：滑县公共资源交易中心投标保证金接收开户行：河南滑县农村商业银行股份有限公司（行号：402496401014）投标保证金接收帐号：0000 0302 7612 6194 8012投标保证金绑定截止时间：详见采购公告注：保证金到账后方可绑定保证金，请供应商注意考虑银行间转账或电汇时间，提前合理安排，到账后及时网上绑定以免延误。**注：保证金到账后方可绑定保证金，请供应商注意考虑银行间转账或电汇时间，提前合理安排，到账后及时网上绑定以免延误。****特别提醒：****1、交纳保证金的开户银行及账号必须和供应商信息库中基本存款账户信息一致，如果不一致会导致系统无法识别保证金交纳情况。****2、如投报多个标段必须按标段分别交纳投标保证金。每个标段的保证金必须一次性全额转账，多交或少交或一个标段分次转账的保证金无法合并无法绑定。****3、保证金交纳成功后，请务必到系统保证金交纳页面查询保证金到达交易中心账户情况；如未查到基本账户交纳保证金的信息，请及时查看本单位名称与账号注册情况，或与办理业务银行联系解决；****4、经查询系统显示保证金已到账，请务必进行保证金绑定，并按系统提示打印滑县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单。供应商应将打印的滑县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单做为投标保证金交纳证明。滑县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单须附在投标文件中，并另打印一份在缴纳文件费时提供。****5、保证金缴纳后需要绑定到标段，绑定操作流程可以参看http://www.hxggzy.cn/ggtz/7414.jhtml。****无法绑定、无法退费的问题指南：http://www.hxggzy.cn/xtwtjd/7894.jhtml****6、如供应商未按上述要求交纳及绑定保证金，视同未交纳投标保证金，将导致投标无效，由此造成的一切后果由供应商自行承担。****7、若本次谈判失败，保证金即予退还，各潜在供应商需重新缴纳和绑定保证金。****咨询电话：（0372）5576055（信息登记）（0372）5576007（政府采购）（0372）5576021（建设工程）****注：投标保证金认定以绑定时间为准，投标供应商递交投标保证金后须将滑县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单和基本户开户许可证的复印件装订在投标文件中。从供应商基本账户汇入投标保证金而在投标保证金绑定截止时间后未绑定成功投标保证金的、未将滑县公共资源交易中心保证金缴纳绑定绑定回执单和基本户开户许可证的复印件装订在投标文件中的以及从非供应商基本账户汇入投标保证金的视同未交纳投标保证金并按废标处理。** |
| 7 | 响应文件份数 | 正本一份，副本**贰**份，电子版U盘一份。 |
| 8 | 供应商要求澄清谈判文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日24小时前 |
| 9 | 响应文件装订要求 | 响应文件的正本与副本均采用胶状方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 10 | 响应文件递交截止时间和递交地点 | 递交截止时间：详见谈判公告递交地点：详见谈判公告 |
| 11 | 竞争性谈判小组 | 谈判小组成员3人，由采购人代表1人和技术及经济方面专家2人组成；采购人若派代表参加谈判小组，需向代理机构出具授权委托书。专家的抽取方式：参加谈判的技术及经济方面的专家由采购人在谈判前从专家库中随机抽取。 |
| 12 | 成交结果公告 | 各有关当事人对公示等内容有异议的，请于本结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且只能为参与投标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。如对采购人或采购代理机构的答复仍有异议，可向监督部门提出书面投诉函。或按照《政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》等相关规定依法投诉。 |
| 13 | 履约保证金 | 金额：中标价的3%递交形式：从中标企业的银行基本账户转出递交时间：签订合同前 |
| 14 | 招标代理服务费 | 按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由成交供应商支付。 |
| 15 | 采购人预算价 | **人民币壹佰壹拾万元整(￥1100000.00元)**采购人预算价为本项目最高限价，若供应商报价超过采购人预算价按废标处理。 |
| 16 | 付款方式 | 供货安装完毕并经验收合格后付至合同款的95%，剩余5%质保期满一年后无质量问题一次性无息付清。 |
| 17 | 投标报价 | 投标企业应结合自身实力对本项目招标范围内全部内容进行报价。合同总价即为投标报价，投标报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费及设计费等），以人民币为单位。投标报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、设计、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。报价不得超过采购预算价。 |
| 18 | 推荐成交候选人 | 3名；采购人依据谈判小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。采购人原则上应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |
| 19 | 异议 | 各有关当事人对文件、公示等内容有异议的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且和投标时保持一致）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理）,必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |
| 20 | 其他 | **所有投标供应商须将资格审查所需的所有资料原件（详见竞争性谈判文件中，总则/9. 供应商资格文件），单独密封到一个包装内，于谈判响应性文件递交的截止时间前随谈判响应性文件一次性递交，在封套上注明项目名称、供应商名称、联系人及联系方式、所递交原件目录，并在密封处加盖单位公章，供谈判小组审查。评审过程中不再对供应商原件审验进行增补，未按规定时间提供原件者视为资格审查不合格。资格审查完毕供应商签字后原件退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中。如被授权人参加开标会议的，资格审查原件中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中）。** |
| 21 | 其他 | 1.本项目不接受进口产品。2.招标文件中要求的加盖公章是指：“红色或蓝色的印油或印泥印章，打印的彩色印章无效，视为不响应技术要求。”3.投标产品功能须与竞争性谈判采购文件要求一致，如各厂家器材名称有异以其功能符合为合格。 |

### 一、总 则

#### 1. 项目概况

1.1项目名称：滑县2019年全民健身工程项目（省建）；

1.2资金来源：专项资金；

1.3货物需求及项目概况：详见竞争性谈判文件第三部分内容；

1.4本次采购形式为竞争性谈判采购。

####  2. 费用承担

2.1供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

####  3. 定义及解释

3.1采购人：滑县体育运动中心；

3.2采购代理机构：河南弘新工程咨询有限公司；

3.3供应商：是指响应谈判、参加谈判竞争的法人单位；

3.4货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置，包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应；

3.5服务：指供应商提供的送货、进行所有检验等保障货物供应期和货物质量的措施以及其他相关服务；

3.6谈判小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次采购谈判工作的临时机构；

3.7日期：指公历日；

3.8竞争性谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的资料，包括电报和传真发送。

#### 4. 拟供产品要求

 4.1第三部分所述为拟供产品的基本要求，供应商拟供产品应符合国家质量标准及行业规范的要求。

### 二、谈 判 文 件

#### 5. 竞争性谈判文件的组成

5.1竞争性谈判文件包括下列内容及按竞争性谈判文件内容发出的补充文件：

 第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 谈判须知及谈判须知前附表

第三部分 采购范围及要求

第四部分 合同文本

第五部分 响应文件格式

5.2谈判人应详细阅读竞争性谈判文件中的所有条款内容、格式、表格、所涉及的相关规范。如果供应商不按竞争性谈判文件的要求提交响应文件和资料的，或者响应文件没有对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件做出响应，将导致响应文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

#### 6. 竞争性谈判文件的澄清

要求澄清竞争性谈判文件的供应商应在响应文件递交截止之日24小时前将需要澄清及答疑的内容以书面形式并加盖单位公章按谈判须知前附表中的地址提交到采购代理机构处。采购人和采购代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复。采购代理机构将以公告形式在采购公告发布的同一媒介予以发布，供所有竞争性谈判文件收受人查看（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源），不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由竞争性谈判文件收受人自负。

#### 7. 竞争性谈判文件的修正

7.1在递交响应文件截止时间之前,采购人或采购代理机构可以对已发出的竞争谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为竞争谈判文件的组成部分；

7.2澄清或者修改的内容将以网上公告方式发给所有竞争性谈判文件收受人，在采购公告发布的同一媒介予以发布，供所有竞争性谈判文件收受人查看，不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由竞争性谈判文件收受人自负。

7.3采购人或采购代理机构应当在响应文件递交截止之日前澄清或者修改竞争性谈判文件中的实质性内容；如澄清或者修改竞争性谈判文件的时间距响应文件的递交截止时间不足3个工作日的，应顺延响应文件递交的截止时间。

7.4当竞争性谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

7.5采购人可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间12小时前，将变更时间通知所有竞争性谈判文件收受人（通知办法从7.2规定），并在竞争性谈判公告发布的同一媒介上发布变更公告。

### 三、响应文件的编制

#### 8. 一般说明

8.1响应文件语言 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和招标代理机构就有关谈判的所有往来函电均应使用中文。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

8.2响应文件计量 在响应文件中以及所有供应商与采购人和招标代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

8.3 响应文件组成 响应文件必须包括但不限于以下部分：（响应文件组成如有缺项、或未作出实质性响应，谈判小组有权视情况将其作无效响应性文件处理，供应商自负此项风险）：

（1） 谈判响应书

（2） 报价一览表

（3） 技术偏差表

（4） 其他偏差表

（5） 法定代表人身份证明、企业法定代表人授权书、

（6） 谈判保证金

（7） 售后服务承诺书

（8） 供应商基本情况表及其本单位所附相关证明材料

（9） 安装方案

（10）反商业贿赂承诺书

（11）履约承诺书

（12）其他供应商认为需要加以说明的其他内容

8.4供应商应将响应文件牢固胶装成册，编制连续页码，并编制目录。

8.5 响应文件格式

8.5.1供应商应按本部分“8.3. 响应文件的组成”列示内容编制响应文件，“响应文件格式”仅为对响应文件部分内容的格式化规范，并非响应文件所应具备的全部内容。

8.5.2供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写谈判响应书、报价一览表、服务方案及优惠措施、技术偏差表、其他偏差表、售后服务计划等。

谈判文件中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计。

8.5.3供应商对本谈判文件“采购范围及要求”中所列项目进行报价，不得将谈判文件规定的同一项目中的内容拆开响应，否则将按不响应进行处理。

**9. 供应商资格文件**

为使供应商在成交后具有履行合同的资格和能力，供应商应提供合法的资格文件，为此要求供应商在响应文件中提供资格：

（1）供应商法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件（**前来参加开标会议人员必须是法定代表人或网上报名时选择的本项目的被授权委托人，后期不得更换被授权委托人**）。

（2）具有相关有效的营业执照、银行基本账户开户许可证。**（须提供原件）**

（3）根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，本项目投标截止时间后评标工作开始前招标代理公司通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询供应商的信用记录，并将查询结果提交评标委员会。信用记录查询结果中列入失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标无效；以上信用不良行为记录限制以查询到的限制日期为准，未注明限制日期的以从查询网站信息库中的信息删除之时终止。

**（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定，并提供以下证明材料：**

（一）具有独立承担民事责任的能力；

证明材料指：有效的营业执照。**（须提供原件）**

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

良好的商业信誉证明材料指：提供2015年1月以来，1个及以上类似项目供货合同；**（须提供合同原件）**

健全的财务会计制度证明材料指：提供2015、2016、2017年度经审计的财务报告（新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。**（须提供原件）**

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

证明材料指：**①**提供3人以上的人员用工合同（与社保证明相一致，拟派人员2018年6月1日以来任意1个月的社保证明）。**（复印件加盖公章，视为原件）②**承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供设备图片等证明材料）。**（可以原件或投标文件正本中所附为评审依据）**

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

缴纳税收证明材料指：提供2018年6月以来连续6个月的完税证明或其他缴纳税收证明”（新成立公司时间计算以成立时间为准）。**（须提供原件）**

缴纳社会保障资金证明材料指：提2018年6月以来任意1个月经认定的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准。若有社会保险登记证，还需提供社会保险登记证）。**（复印件加盖公章，视为原件）**

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

证明材料指：提供2015年1月以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（新成立公司时间计算以成立时间为准）。**（须提供原件）**

**注：以上所有投标供应商须将资格审查所需的所有资料原件（详见竞争性谈判文件中，总则/9. 供应商资格文件），单独密封到一个包装内，于谈判响应性文件递交的截止时间前随谈判响应性文件一次性递交，在封套上注明项目名称、供应商名称、联系人及联系方式、所递交原件目录，并在密封处加盖单位公章，供谈判小组审查。评审过程中不再对供应商原件审验进行增补，未按规定时间提供原件者视为资格审查不合格。资格审查完毕供应商签字后原件退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中。如被授权人参加开标会议的，资格审查原件中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中）。**

(5) 本项目不接受联合体投标。

#### 10. 供应商技术文件

10.1 供应商必须提供符合竞争性谈判文件要求的货物购置响应文件，应包括：

10.1.1供应商应提交证明其拟供货物和服务符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分；

10.1.2在产品规格一览表中应说明拟供货物品牌、型号、详细技术参数及情况说明；

10.1.3证明文件可以是文字资料、图纸和数据:

(1）拟供品牌产品主要技术指标和性能的详细描述，相关参数彩页等；

(2）拟供品牌产品的功能描述、保证质量的措施等；

(3）后续售后服务方案等；

(4) 供应商应对采购文件技术要求逐条应答，并标明与采购文件条文的偏差和例外。对采购文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

注：关键参数无证明文件佐证致使谈判小组无法核实的可视为非实质性响应技术参数要求。

11. 供应商售后服务承诺、拟供货物的质保承诺及售后服务响应时间等内容：

11.1供应商需提供详尽的售后服务承诺，并附相关资料（如产品说明书等）予以佐证。

11.3以上要求提供的供应商资格文件、供应商技术文件及服务承诺、优惠承诺内容资料不得缺项，否则将有可能导致废标。

11.4法律、法规、规章及相关政策对产品质量及售后等有更严格的规定的，从其规定。

**12**.**报价**

12.1供应商对所投货物根据市场行情自主报价，分两次报价：第一次报价必须按照竞争性谈判文件的报价格式填报，并在开标时进行唱标；第二次报价在规定时间内进行填报，第二次报价为最终报价，作为成交通知书发放的最终数据(**二次报价未按降价原则报价或有无效报价等情况的除外)**，最后进行现场公开宣标。

**报价要求：供应商在谈判过程中的报价依照次序应为降价原则，本次报价不得高于上次报价（若二次报价未按降价原则报价或有无效报价的，按两次报价中最低报价为供应商最终报价，放弃二次报价的除外）。**

12.2如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

12.3投标企业应结合自身实力对本项目招标范围内全部内容进行报价。合同总价即为投标报价，投标报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费及设计费等），以人民币为单位。投标报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、设计、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。报价不得超过采购预算价。采购单位不得要求成交单位提供与谈判采购货物无关的其他产品及服务。

12.4成交价格一经确认不得以市场价格上涨为由增加资金。

12.5全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

#### 13. 现场服务

全部货物及服务由成交供应商负责送至采购人指定地点，一切费用均由成交供应商承担。

#### 14. 谈判保证金

14.1供应商在递交响应文件时，应按谈判须知前附表规定的金额及谈判保证金格式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分；

14.2未按竞争性谈判文件规定提供谈判保证金的供应商，将不予参与谈判；

14.3未成交的供应商的投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内自动退还；

14.4成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还；代理服务费按照国家计委【2002】1980号文件、发改办价格【2003】857号文件及发改价格【2011】534号文件的规定由成交供应商在领取成交通知书前以现金形式向代理机构缴纳。

成交供应商还须携带成交通知书、经滑县财政局监督管理部门备案审核通过的采购合同

原件各壹份（采购合同交付滑县公共资源交易中心备档）到滑县公共资源交易中心一部领取退付凭条，凭上述材料到二楼财务股退还保证金。

14.5若发生下列情况之一，谈判保证金将被没收：

14.5.1供应商在响应文件中提供虚假材料；

14.5.2供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通以及行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5.3供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

14.5.4供应商未按规定要求上交所有通讯工具的。

14.5.5供应商未按规定要求相互隔离及与其他供应商、相关人员相互沟通的。

14.5.6供应商在谈判会议规定的时间内无故拒绝签字的；

14.5.7除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同（例：供应商恶意竞价谋取成交资格，成交之后无法按谈判文件规定签订合同）以及供应商未按竞争性谈判文件规定和响应文件承诺签订合同的；

14.5.8供应商有其他违规行为，造成后果严重的。

14.5.9供应商在响应文件递交截止时间后无正当理由放弃投标或中标资格。

**注：对于情节严重者，除没收谈判保证金之外，还将其列入不良行为记录名单予以公示。**

####  15. 响应文件有效期

 15.1响应文件有效期从本须知前附表所规定的响应文件递交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的日历天内保持有效；

15.2如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将有效期延长时间。这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行。同意延期的供应商不需要也不允许修改其响应文件。

#### 16. 响应文件的格式和签署

16.1响应文件应按第五部分“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

16.2响应文件应当对竞争性谈判文件有关交货期、谈判有效期、交货地点、响应范围等实质性内容作出响应。

16.3响应文件正本一份，副本份数详见须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

16.4 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应文件正本应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认；签字盖章的具体要求详见响应文件格式。

16.5响应文件的正本与副本应分别胶装成册，响应文件正本应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章且编制目录，签字盖章的具体要求详见响应文件格式。

### 四、响应文件的递交

####  17. 响应文件的密封和标记

17.1密封：供应商应将响应文件的正本、副本、电子版应分开包装，并在封套的封口处加盖供应商单位公章及法定代表人签章；

17.2标记：响应文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样

（1）项目编号：

（2）项目名称：

（3）供应商名称、地址、邮政编码，并加盖单位公章、法定代表人印章或授权代理人签字；

（4）注明： 年 月 日 时以前不得启封，如果响应文件没有按上述要求密封和标记，采购人将不予受理。

#### 18. 响应文件递交截止时间

18.1响应文件递交截止时间见谈判须知前附表。供应商须在本竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达谈判现场；

18.2采购人可以根据发出谈判补充说明文件并酌情延长递交响应文件的截止期限。在上述情况下，采购人与供应商在原递交响应文件截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的递交响应文件截止期。

### 五、谈判和确定

#### 19. 一般说明

19.1本次谈判在谈判须知前附表规定的时间和地点进行，供应商须派法定代表人或授权代表参加会议；

 19.2响应文件有下列情形之一的，采购人和招标代理机构将不予受理：

 （1）截止时间后送达的响应文件；

（2）响应文件未按规定标志、密封的；

（3）法定代表人或被授权人未到场或提供不了身份证证明其身份的。

#### 20. 谈判会议程序

20.1递交响应文件截止，宣布谈判会开始；

20.2与会领导讲话；

20.3公布谈判纪律；

20.4检查响应文件的密封情况；

20.5宣读响应文件主要内容；

20.6谈判顺序：抽签确定谈判顺序；

20.7谈判（采购人将对谈判过程进行记录，以存档备查）。

#### 21. 谈判程序

21.1成立谈判小组

按照《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定确定谈判小组人数及抽取方式（详见谈判须知前附表）。

 21.2审查竞争性谈判文件。谈判小组根据采购人要求最终确认竞争性谈判文件的技术、服务谈判内容；

 21.3在与供应商谈判之前，谈判小组将根据本竞争性谈判文件规定首先对供应商进行资格性审查，资格审查以开标时供应商所提供的资格原件为准（具体审查标准见“9供应商资格文件”）。谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查,通过资格审查和符合性审查的单位进入报价环节。

21.4如果响应文件实质上未响应竞争性谈判文件要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的响应文件；

**21.5响应文件有下列情况之一者，谈判小组将不予推荐为成交候选人（不进入报价环节）:**

（1）响应文件递交截止时间前，谈判相应供应商、法定代表人、被授权委托人未通过滑县公共资源交易中心登记的（前来参加开标会议人员必须是法定代表人或网上报名时选择的本项目的被授权委托人，后期不得更换被授权委托人）；

（2）第一次谈判报价（响应文件中的报价）超过采购人预算价的；

（3）供应商未提交谈判保证金或金额不足，或谈判保证金形式不符合竞争性谈判文件要求的，从供应商基本账户汇入投标保证金而在投标保证金绑定截止时间后未绑定成功投标保证金的、未将滑县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单和基本户开户许可证的复印件装订在投标文件中的以及从非供应商基本账户汇入投标保证金的，视同未交纳投标保证金；

（4）响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清的，响应文件数量不

满足谈判文件要求的，未按照响应性文件格式中明示的要求签字盖章的；

（5）没有提供有效的资格证明原件的；

（6）没有按规定提供相关技术参数证明文件，拟供产品不符合技术规格、技术标准的要求及工期不满足谈判文件要求的；

（7）谈判响应人的《竞争性谈判响应文件》技术指标不符合”第三部分采购内容及要求”；

 (8)响应文件附有采购人不能接受的条件；

(9)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通以及行贿或者提供其他不正当利益的；

(10)供应商在谈判会议规定的时间内无故拒绝签字的；

(11)供应商未按规定要求上交所有通讯工具的。

(12)供应商未按规定要求相互隔离及与其他供应商、相关人员相互沟通的。

(13)供应商有其他违规行为，造成后果严重的。

（14）不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

21.6谈判小组将按照本须知第21.5款规定仅对确实为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件的供应商进行谈判；

21.7谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。若谈判内容有实质性变动的（具体规定从《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十二条），谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

21.8谈判小组将在以下几个方面对供应商提供的货物及服务水平进行评定并与供应商进行充分谈判：

（1）对货物的描述准确、思路清晰、配置合理、科学并具有合理说明；

（2）提供的证明文件齐全：供应商按照竞争性谈判文件要求提供的证明文件齐全有效；

（3）拟供货物是否品质优良、价格合理。

21.9谈判共分两次报价：第一次报价必须按照竞争性谈判文件的报价格式填报，并在开标时进行唱标；第二次报价在规定时间内进行填报，第二次报价为最终报价，作为成交通知书发放的最终数据(**二次报价未按降价原则报价或有无效报价等情况的除外)**，最后进行现场公开宣标。

**报价要求：供应商在谈判过程中的报价依照次序应为降价原则，本次报价不得高于上次报价（若二次报价未按降价原则报价或有无效报价的，按两次报价中最低报价为供应商最终报价，放弃二次报价的除外）。**

21.10谈判小组将根据“《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）、财库[2007]2号令及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）”有关规定，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照合格供应商最终报价由低到高的顺序，向采购人推荐3名成交候选人。若出现报价相同的情形，则按是否落实本项目的政府采购政策顺序推荐成交候选人,若相同则按供货安装期从低至高的顺序确定成交候选人，若供货安装期再相同时，则按供应商服务承诺内容从优至劣的顺序确定成交候选人；服务承诺内容无差异时，以随机摇号方式确定排序先后。

22. 谈判结果的公示

22.1采购代理机构应当在谈判结束后两个工作日内将谈判工作报告送采购人。采购人应当在收到谈判工作报告后五个工作日内，按照谈判工作报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商；

22.2采购人按规定确定成交供应商人后，招标代理机构将在《中国招投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源公共交易服平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》上发布成交结果公告；

22.3各有关当事人对公示等内容有异议的，请于本结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且只能为参与投标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。

### 六、授予合同

#### 23. 合同授予

23.1本合同将授予经过谈判小组推荐并经采购人确认的供应商；

23.2采购人在授予合同时，保留对合同的范围和数量予以增减的权力。

23.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

23.4中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

#### 24. 成交通知

24.1在响应文件有效期内，根据成交供应商提供代理公司开具的代理服务费收据及法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和被授权人身份证原件及加盖公章的复印件到代理公司领取《成交通知书》。

24.2成交通知书是合同的组成部分；

24.3若供应商未能或拒绝按本文件中签订合同的规定签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。对未成交的供应商，不作任何未成交原因的解释，所有响应文件不予退还。

24.4政府采购项目在质疑期结束无异议后，招标人或招标代理公司持中标通知书（成交确认书）到交易中心申请开具交易鉴定书，交易鉴定书一式多份，根据实际需要确定开具数量。

#### 25. 签订合同

25.1成交供应商收到成交通知书后，应在30日内与采购人签订合同，具体的合同条款待甲乙双方商定；

25.2自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应配合采购人（代理公司）将签订后的政府采购合同文本扫描件发送到交易中心信息股在指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.3政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，中标单位应配合招标人携带中标（成交）通知书、交易鉴定书、营业执照复印件加盖公章、被委托备案人员身份证复印件加盖公章、采购合同（肆份以上）等原件及合同网上公告截图报滑县财政局政府采购科和有关部门进行采购合同备案（备案时中标通知书与合同原件留存县财政局政府采购科一份）。”

25.4竞争性谈判文件、响应文件及谈判过程中产生的谈判记录及承诺等均作为合同的不可分割的组成部分；

25.5如果成交供应商不按其响应文件承诺、竞争性谈判文件和谈判期间的承诺签订合同，采购人将有充分理由没收其谈判保证金并另行选择供应商或者重新采购。

25.6供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，

情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）向谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或终止政府采购合同。

### 七、其他

#### 26.服务费

26.1 招标代理服务费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由成交供应商支付。

#### 27. 项目落实的政府采购政策

27.1如本项目中涉及“政府采购节能清单”中规定的属实行政府强制采购产品的无论招标文件是否特别指明，供应商均需投报《政府采购节能产品目录》内的产品，否则将视为无效投报。

27.2对供应商投报财政部、国家发展改革委《关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件中的节能产品（指最新一期），在同等条件下评委将优先予以推荐为中标候选人。

27.3政府采购节能清单以财政部、国家发展和改革委员会最近时期公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网上予以公布，敬请供应商及时查阅。

#### 28. 未尽事宜

未尽事宜按国家有关规定执行。

#### 29. 竞争性谈判文件的解释权

本竞争性谈判文件的解释权归采购人。

第三部分 采购内容及要求

**器材清单附参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| **一、一场两台（20套）** |
|  | 直埋篮球架 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ165×43、篮架支点与篮板结合处设有约570mm×160mm×6mm钢板加固；4、篮板与拉杆连接处用8个螺母均作预埋处理；5、篮架上、下拉杆采用Ф42×3mm。通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架与篮板五点连接6、棱边和棱角半径不小于3.0mm；7、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。8、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；9、篮板材质为SMC；篮板厚度：不小于5mm10、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；11、所使用钢管、塑粉均经过国家环保产品质量监督检验中心检测，符合GB/T18204.2-2014标准和GB18582-2008标准；（提供复印件并加盖生产厂家公章）12、篮板采用SMC片状膜塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增调剂、低收缩添加剂、脱膜剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一次成型，必须符合可溶性铅、镉、邻苯二甲酸酯类（6 项）、多环芳烃（18 项）均未检测出的无毒害要求，并提供权威机构检测报告（提供复印件并加盖生产厂家公章）和生产厂家授权书（授权书提供原件）；13、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 付 | 1 |
|  | 室外乒乓球台 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ60×3 3、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，30×20×2.04、乒乓球桌面材质为SMC；5、棱边和棱角半径不小于3.0mm；6、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；7、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；8、不存在卡夹，衣服.头发钩挂或缠绕结构；9、台面支撑框采用四横四纵支撑管连接. 支撑管规格;30mm×20mm×2.5mm。10、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。11、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；12、所使用钢管、塑粉均经过国家环保产品质量监督检验中心检测，符合GB/T18204.2-2014标准和GB18582-2008标准；（提供复印件并加盖生产厂家公章）12、球台面采用SMC片状膜塑料，由不次成型，必须符合可溶性铅、镉、邻苯二甲酸酯类（6 项）、多环芳烃（18 项）均未检测出的无毒害要求，并提供权饱和树脂材料、引发剂、增调剂、低收缩添加剂、脱膜剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一威机构检测报告（提供复印件并加盖生产厂家公章）和生产厂家授权书（授权书提供原件）；13、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 副 | 2 |
| **二、农民体育工程 8件（12套）** |
|  | 直埋篮球架 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ165×43、篮架支点与篮板结合处设有约570mm×160mm×6mm钢板加固；4、篮板与拉杆连接处用8个螺母均作预埋处理；5、篮架上、下拉杆采用Ф42×3mm。通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架与篮板五点连接6、棱边和棱角半径不小于3.0mm；7、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。8、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；9、篮板材质为SMC；篮板厚度：不小于5mm10、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；11、所使用钢管、塑粉均经过国家环保产品质量监督检验中心检测，符合GB/T18204.2-2014标准和GB18582-2008标准；（提供复印件并加盖生产厂家公章）12、篮板采用SMC片状膜塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增调剂、低收缩添加剂、脱膜剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一次成型，必须符合可溶性铅、镉、邻苯二甲酸酯类（6 项）、多环芳烃（18 项）均未检测出的无毒害要求，并提供权威机构检测报告（提供复印件并加盖生产厂家公章）和生产厂家授权书（授权书提供原件）； | 付 | 1 |
|  | 弹振压腿架 | 外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）； 2.立柱规格φ114×3mm钢管， 3.主要承载横梁规格φ42×3mm钢管；扶手管上下横管之间距离450mm；压腿杠面高度为：1000mm，800mm，600mm；立柱顶端低于横杠，不存在钩挂突出物； 4. 安装方式：直埋地埋度400mm。 5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》新国标要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）。6、所使用钢管、塑粉均经过国家环保产品质量监督检验中心检测，符合GB/T18204.2-2014标准（提供复印件并加盖生产厂家公章）**。** | 套 | 1 |
|  | 单人腹肌板 | 外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2.立柱规格φ114×3mm钢管， 3.主要承载横梁规格φ42×3mm钢管；扶手管上下横管之间距离450mm；压腿杠面高度为：1000mm，800mm，600mm；立柱顶端低于横杠，不存在钩挂突出物； 4. 安装方式：直埋地埋度400mm。 5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》新国标要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）。6、所使用钢管、塑粉均经过国家环保产品质量监督检验中心检测，符合GB/T18204.2-2014标准（提供复印件并加盖生产厂家公章）。 | 台 | 1 |
|  | 太极按摩训练器 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、立柱规格：φ114×3； 3、承载管规格：φ60×3mm钢管；φ42×3mm钢管；4. 立柱顶部采用冲压管帽封头焊接，避免淋入雨水.预防立柱内部生锈；5、棱边和棱角半径不小于3.0mm；6、按摩轮材质须采用工程塑料,滚塑成型.表面采用凹凸设计，起到按摩作用；7、太极盘材质须采用铁质冲压成型.表面采用凹凸设计，起到加强无变形作用；8、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；9、太极盘具有阻尼装置. 太极盘φ448，阻尼力矩范围是2-2.5N•M；10、太极盘间距大于230mm，无卡夹危险；11、不存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构； 12、转轴直径不小于25mm；13、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；14、太极盘转动部位采用深沟球轴承。深沟球轴承选 不 小于6205承载能力的深沟球轴；15、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施；16、把手端部直径大于50mm.避免产生眼睛刺穿伤害；17、器材安全警示牌有图示方式的安全提示；18、器材应符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告；（提供复印件并加盖生产厂家公章） | 台 | 1 |
|  | 双位漫步机 | 1.外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2.主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×33.主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，□40×60×3 .0 棱边和棱角半径不小于3.0mm；4、立柱顶部采用冲压管帽封头焊接，避免淋入雨水.预防立柱内部生锈；5、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施；6、摆杆应有内置限位装置，且单侧摆动幅度在55°-65°之间，摆杆选用Φ60×3mm钢管；7、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离应不小于60mm； 8、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度为33mm,长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台式护板，凸台顶部棱边应全部以2mm的R角圆弧过渡；9、脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数不小于0.5；10、摆动部件下边缘距地面高度为100mm；11、相邻运动的两踏板的间距不小于100mm；12、转轴Φ30mm； 13、踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；14、不存在衣服，头发钩挂或缠绕结构；15、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；16、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；17、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 台 | 1 |
|  | 三位扭腰器 | 1.外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2.主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×3 3.主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，φ32×34、棱边和棱角半径不小于3.0mm；5、立柱顶部采用冲压管帽封头焊接，避免淋入雨水.预防立柱内部生锈；6、转盘材质碳钢实际壁厚4毫米；表面采用凹凸设计，转盘上表面边缘R3mm的圆弧过渡；转盘下部棱边2mm的半圆弧予以过渡；7、扭腰盘具有阻尼装置.扭腰盘φ320，阻尼力矩范围是2-2.5N•M；8、脚踏部位有防滑措施，摩擦系数大于0.5；9、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承。深沟球轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于51305承载能力的推力球轴承；10、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；11、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；12、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施13、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 套 | 1 |
|  | 上肢牵引器 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×3 3、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，φ89×3.04、立柱顶部采用外扣式钢制冲压成型盖帽，避免淋入雨水；5、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。6、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；7、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；8、主转轴直径不小于30；9、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施10、转动部位采用深沟球轴承。深沟球轴承选用不小于6206；11、棱边和棱角半径不小于3.0mm；12、把手直径大于50mm，无穿刺危险；13、采用内置限位装置.把手重量小于600克，柔性连接装置小于把手重量；14、摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离大于1850mm；15、不允许存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构；16、器材安全警示牌有图示方式的安全提示；  | 台 | 1 |
|  | 告示牌 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×3 3、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，φ89×3.04、立柱顶部采用外扣式钢制冲压成型盖帽，避免淋入雨水；5、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。6、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；7、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；8、主转轴直径不小于30；9、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施10、转动部位采用深沟球轴承。深沟球轴承选用不小于6206；11、棱边和棱角半径不小于3.0mm；12、把手直径大于50mm，无穿刺危险；13、采用内置限位装置.把手重量小于600克，柔性连接装置小于把手重量；14、摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离大于1850mm；15、不允许存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构；16、器材安全警示牌有图示方式的安全提示；  | 个 | 1 |
| **三、全民健身路径 12件（20套）** |
|  | 弹振压腿架 | 1. 外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；

2.立柱规格φ114×3mm钢管， 3.主要承载横梁规格φ42×3mm钢管；扶手管上下横管之间距离450mm；压腿杠面高度为：1000mm，800mm，600mm；立柱顶端低于横杠，不存在钩挂突出物； 4. 安装方式：直埋地埋度400mm。 5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》新国标要求（提供复印件并加盖生产厂家公章） | 套 | 1 |
|  | 单人腹肌板 | 1. 外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；

2.立柱规格φ114×3mm钢管， 3.主要承载横梁规格φ42×3mm钢管；扶手管上下横管之间距离450mm；压腿杠面高度为：1000mm，800mm，600mm；立柱顶端低于横杠，不存在钩挂突出物； 4. 安装方式：直埋地埋度400mm。 5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》新国标要求（提供复印件并加盖生产厂家公章） | 台 | 1 |
|  | 伸腰展背架 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×3.03、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，φ42×3.04、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。5、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；6、整体式板面采用冲压成型，表面采用凹凸设计具有防滑防护，板材厚度为2mm;7、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；8、不允许存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构；9、棱边和棱角半径不小于3.0mm；10、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 台 | 1 |
|  | 按摩揉推器 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×33、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，φ60×34、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施；5、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；.6、不允许存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构；7、棱边和棱角半径不小于3.0mm；8、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；9、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；10、把手端部直径大于50mm.避免产生眼睛刺穿伤害；11、转动主轴和限位轴为45#钢，直径为25mm12、座板为一次性冲压成型件，壁厚4mm；耐用不易损坏13、转动部位应采用国家标准的轴承.并应采用有效的防水.防尘措施；14、器材安全警示牌有图示方式的安全提示 | 台 | 1 |
|  | 肩部腿部按摩器 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×3.03、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，Φ76×3.0 4、立柱顶部采用外扣式铁制冲压成型盖帽，避免淋入雨水；5、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。6、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；7、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；8、主转轴直径不小于25；9、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施10、转动部位采用深沟球轴承。深沟球轴承选用不小于6205；11、按摩轮材质采用ABS注塑成型，表面采用凹凸设计具有防滑防护；12、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 台 | 1 |
|  | 背肌训练器 | 1. 外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；

2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，Φ114×33、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，Φ60×3、 4、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 5、器材安全警示牌有图示方式的安全提示，地埋度400mm； | 台 | 1 |
|  | 三位扭腰器 | 1.外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2.主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×3 3.主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，φ32×34、棱边和棱角半径不小于3.0mm；5、立柱顶部采用冲压管帽封头焊接，避免淋入雨水.预防立柱内部生锈；6、转盘材质碳钢实际壁厚4毫米；表面采用凹凸设计，转盘上表面边缘R3mm的圆弧过渡；转盘下部棱边2mm的半圆弧予以过渡；7、扭腰盘具有阻尼装置.扭腰盘φ320，阻尼力矩范围是2-2.5N•M；8、脚踏部位有防滑措施，摩擦系数大于0.5；9、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承。深沟球轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于51305承载能力的推力球轴承；10、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；11、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；12、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施13、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 套 | 1 |
|  | 背肌训练器 | 1. 外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；

2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，Φ114×33、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，Φ60×3、 4涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 5.器材安全警示牌有图示方式的安全提示，地埋度400mm； | 台 | 1 |
|  | 双位漫步机 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×33、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，□40×60×3 .0 棱边和棱角半径不小于3.0mm；4、立柱顶部采用冲压管帽封头焊接，避免淋入雨水.预防立柱内部生锈；5、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施；6、摆杆应有内置限位装置，且单侧摆动幅度在55°-65°之间，摆杆选用Φ60×3mm钢管；7、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离应不小于60mm； 8、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度为33mm,长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台式护板，凸台顶部棱边应全部以2mm的R角圆弧过渡；9、脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数不小于0.5；10、摆动部件下边缘距地面高度为100mm；11、相邻运动的两踏板的间距不小于100mm；12、转轴Φ30mm； 13、踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；14、不存在衣服，头发钩挂或缠绕结构；15、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；16、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；17、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 台 | 1 |
|  | 大转轮 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，Φ114×33、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，Φ76×3、4、棱边和棱角半径不小于3.0mm；5、不允许存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构；6、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。7、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；8、转轮组件具有阻尼装置.，阻尼力矩范围是8±2N•M；9、转动部位采用深沟球轴承。深沟球轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴； 10、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施；11、把手端部直径大于50mm.避免产生眼睛刺穿伤害12、立柱顶部采用冲压管帽封头焊接，避免淋入雨水.预防立柱内部生锈；13、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；14、器材安全警示牌有图示方式的安全提示； | 台 | 1 |
|  | 健身车 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×33、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，φ60×34、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施；5、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；.6、不允许存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构；7、棱边和棱角半径不小于3.0mm；8、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；9、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；10、把手端部直径大于50mm.避免产生眼睛刺穿伤害；11、转动主轴和限位轴为45#钢，直径为25mm，地埋度500mm；12、座板为一次性冲压成型件，壁厚4mm；耐用不易损坏13、转动部位应采用国家标准的轴承.并应采用有效的防水.防尘措施；14、器材安全警示牌有图示方式的安全提示 | 台 | 1 |
|  | 告示牌 | 1、外形尺寸（长×宽×高），符合NSCC认证要求（提供复印件并加盖生产厂家公章）；2、主要承载立柱材料及尺寸，mm 钢管，φ114×3 3、主要承载横梁材料及尺寸，mm 钢管，φ89×3.04、立柱顶部采用外扣式钢制冲压成型盖帽，避免淋入雨水；5、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。6、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，，避免淋入雨水.预防紧固件内部生锈；7、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；8、主转轴直径不小于30；9、转动部位应采用国家标准的轴承密封圈.并应采用有效的防水.防尘措施10、转动部位采用深沟球轴承。深沟球轴承选用不小于6206；11、棱边和棱角半径不小于3.0mm；12、把手直径大于50mm，无穿刺危险；13、采用内置限位装置.把手重量小于600克，柔性连接装置小于把手重量；14、摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离大于1850mm；15、不允许存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构；16、器材安全警示牌有图示方式的安全提示；  | 个 | 1 |

第四部分 合同文本

**采购人（甲方）： 签约时间： 年 月 日**

**成交供应商（乙方）： 签约地点：**

甲乙双方根据政府采购相关法律法规、合同法及\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目，项目编号 的评标情况，订立本采购合同，本合同签订方式：书面合同。

1. 合同文件组成：
2. 合同条款
3. 成交通知书
4. 成交供应商投标文件
5. 采购招标文件
6. 约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与招标文件要求、投标文件响应性内容一致。

1. 合同金额及工期

2.1合同金额：包括 （货物名称） 的供货等一切费用。金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(大写)，￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（小写），以人民币作为结算单位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| …… | …… | …… | …… |

2.2 工期： 。自 年 月 日至 年 月 日

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，符合招标要求的规格型号和技术指标。

2、供货方在质保期内接到甲方电话后，在\_\_\_\_\_\_小时以内到达现场，\_\_\_\_\_\_小时以内解决问题，不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。

四、付款方式：供货安装完毕并经验收合格后付至合同款的95%，剩余5%质保期满一年后无质量问题一次性无息付清。

五、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

1、验收标准：供货须同时完全符合各项标准及要求方为合格；

2、乙方应对提供的货物做出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3、甲方应当在到货后的 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署验收报告。

4、需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后 工作日内进行运行效果验收。在验收前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

A、重新调试直至合格为止；

B、要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方承担。

六、维保的承诺：

七、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、在本合同有效期内，若无特殊情况（特殊情况指有关法律、法规及上级政策的调整，或乙方不能正常履行合同义务等情况）发生，甲方不得将乙方承包的项目再授予他方，如遇上级政策调整或不可抗力原因，甲方有权终止合同，双方互不承担责任。

2、甲方应按照有关规范和要求及本合同约定，对乙方进行业务指导、监督、管理、检查和考核。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方有权根据本合同约定的付款方式取得货款。

2、乙方可对甲方的管理工作提出合理化建议。

3、乙方应严格接受甲方的指导、检查和监督。

4、乙方应严格按照本合同约定的货物清单和技术标准要求进行货物的供应。

乙方应遵守法律、法规、规章或相关规范性文件的规定，并承担其违法违规所引起的全部责任与费用。

5、如乙方擅自违约终止合同，乙方赔偿甲方由此所产生的一切经济损失。

八、违约责任：

乙方如不按规定时间及时供货，一经调查属实，没收其交纳的保证金及全部履约保证金、取消其成交供应商资格，并赔偿因此而造成的一切损失，并在全国公共资源交易平台（河南省·滑县）网站上予以通报，在规定时间内不允许参加滑县境内任何政府采购活动。

九、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同。合同履约保证金不退还：

（1）、乙方不履行合同规定义务的；

（2）、破产或无理赔能力的；

（3）、擅自更改投标价及服务承诺的；

（4）、弄虚作假的；

（5）、被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同，退还履约保证金；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十、合同期限：

十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

十二、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十三、本合同一式 份，采购人持有 份，成交供应商持有 份，滑县公共资源交易中心备档 份, 财政局备档 份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人（公章）： 成交供应商（公章）：

地址： 地址：

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）：

 年 月 日

第五部分 响应文件格式

封面及扉页格式：

**正本/副本**

 **（项目名称） 竞争性谈判**

**响应性文件**

**项目编号:**

供 应 商： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人 ：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**目 录**

（1） 谈判响应书

（2） 报价一览表

（3） 技术偏差表

（4） 其他偏差表

（5） 法定代表人身份证明、企业法定代表人授权书、

（6） 谈判保证金

（7） 售后服务承诺书

（8） 供应商基本情况表及其本单位所附相关证明材料

（9） 安装方案

（10）反商业贿赂承诺书

（11）履约承诺书

（12）其他供应商认为需要加以说明的其他内容

**附件1：谈判响应书**

#### 谈判响应书

致： （采购人）

根据贵方 项目的竞争性采购谈判文件（项目编号： ），签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表 （供应商名称、地址）提交下述谈判响应性文件，对我单位提交的所有谈判资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

（1） 谈判响应书

（2） 报价一览表

（3） 技术偏差表

（4） 其他偏差表

（5） 法定代表人身份证明、企业法定代表人授权书、

（6） 谈判保证金

（7） 售后服务承诺书

（8） 供应商基本情况表及其本单位所附相关证明材料

（9） 安装方案

（10）反商业贿赂承诺书

（11）履约承诺书

（12）其他供应商认为需要加以说明的其他内容

........

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附“报价一览表”中规定的应提供和交付的项目总价为人民币 ，即 （文字表述）。

2.如果我单位的谈判响应书被接受，我单位将履行谈判文件中规定的每一项要求，保质保量的履行合同。

3.愿按照竞争性谈判文件中的条款和要求按两次报价中最低报价作为最终报价。

4. 我单位愿按《中华人民共和国合同法》履行其的全部责任。

5. 我单位已详细阅读并完全理解、同意谈判文件的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在谈判采购文件规定期间内提书面出的疑问外，我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.我们已经按竞争性谈判采购文件中的规定，交纳了 元的谈判保证金。

7.本采购自谈判之日起有效期为90日。

8.如果在规定的响应文件递交截止时间后，我单位在谈判有效期内撤回谈判响应性文件的、我单位谈判保证金将由贵方没收。

9. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判响应性文件。

10.与本项目采购有关的一切正式往来请寄：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

 **附件2：报价一览表**

**2.1报价一览表**

供应商名称：

项目编号： 单位：元（人民币）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价  | 人民币： （大写） （小写） |
| 供货安装期 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 供货地点 |  |
| 备注 |  |

注：投标企业应结合自身实力对本项目招标范围内全部内容进行报价。合同总价即为投标报价，投标报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费及设计费等），以人民币为单位。投标报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、设计、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。报价不得超过采购预算价。

 供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期 ：

**2.2 报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| …... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期 ：

**附件3：技术偏差表**

#### 技术偏差表

供应商名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **谈判文件要求** | **谈判承诺** | **偏差描述** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

注：⑴、“偏差”栏中详细注明所投项目与谈判文件中要求有何不同，并说明其符合性。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印或按格式添加。

**⑵、如所投项目与“采购项目及技术、服务要求”中要求一致的部分，仍需在本表填列“与谈判文件采购项目及技术、服务要求一致”样，并加盖公章。**

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期 ：

**附件4：其他偏差表（除技术偏差外）**

#### 其他偏差表（除技术偏差外）

供应商名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **谈判文件要求条款** | **响应文件条款** | **偏差** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：⑴、除技术条款外，“其他偏差表”应详细注明与谈判文件中各项要求（除技术条款外的所有条款）有何不同，并说明其符合性（优于、或低于谈判文件要求）。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印或按格式添加。

⑵、如响应条款与谈判文件中要求一致，仍需在本表填列“除技术条款外，与谈判文件所有条款要求一致”字样，并加盖公章。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期 ：

**附件5：法定代表人身份证明、企业法定代表人授权书、**

**（一）法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 供应商： （盖单位章）

 年 月 日

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）谈判响应性文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

**附：法定代表人及授权代表身份证复印件**

供应商： （盖单位章）

法定代表人（负责人）： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

**附件6 谈判保证金**

滑县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单及银行基本账户开户许可证复印件加盖单位公章

**附件7 售后服务承诺书**

**注：格式自拟**

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期 ：

**附件8：供应商基本情况表及其本单位所附相关证明材料**

**关于资格的声明函**

 ：

关于贵方编号为 的竞争性谈判文件，本签字人愿意参加谈判，提供谈判文件中规定的服务，并声明提交下列文件是准确的和真实的。

1. 由 工商行政管理局签发的我方营业执照复印件一份（加盖单位公章）。

2. 企业法定代表人（负责人）授权书（原件）。

3. 企业法定代表人（负责人）、代理人身份证复印件（答疑时出示原件）。

5. 税务部门颁发的《税务登记证》（或提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件（加盖单位公章）。

6. 采购项目中必须的其他证件。

7. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期 ：

**附件8.1：供应商基本情况表**

#### 供应商基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |   |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |   |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |   |
| 账号 |  | 技 工 |   |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

**附:相关有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证、（或提供带有统一社会信用代码的营业执照）、银行基本账户开户许可证等复印件加盖公章。**

**附件8.2：供应商近三年履行的相关业绩表**

#### 供应商近三年履行的相关业绩表

供应商名称：

项目编号：

|  |
| --- |
| 注明：单位、时间、联系电话、联系人及通信地址 |

 供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日 期 ：

**附件9：安装方案**

格式自拟

**附件10：反商业贿赂承诺书**

#### 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、谈判小组专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与采购谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期 ：

**附件11：履约承诺书**

#### 履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《谈判文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《谈判文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位的报价包括《谈判文件》所述报价组成的所有内容、并包括《谈判文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次谈判报价未低于成本价，保证按《谈判文件》要求及谈判承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《谈判文件》要求的时间内按期、保质完成成交项目。我单位在推荐成交结果公示后，将积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位成交后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《谈判文件》技术、交验期等要求或不能实现谈判承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位成交资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还谈判保证金，扣除中标服务费后谈判保证金上缴国库证金没收；情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期 ：

**附件12：其他供应商认为需要加以说明的其他内容。**